**婴幼儿高压氧舱技术参数 数量：3台**

|  |  |
| --- | --- |
| **型 号**  **名 称** | **YLC 0.5/1.2** |
| 电击保护类型 | II类 |
| 电击保护级别 | B型 |
| 浸水保护类型 | IPX0 |
| 工作制 | 连续运行 |
| 设计压力 | 0.12MPa |
| 最大加减压速率 | ≥0.01MPa/min |
| 安全阀整定压力 | 0.12MPa |
| 密封压力 | ＞0.1MPa |
| 最高工作压力 | 0.1MPa |
| 工作介质 | 医用氧气 |
| 筒体容积 | 约212L |
| 电源电压 | ～220V±22 V |
| 电源频率 | 50Hz±1Hz |
| 电源输入功率 | ≤29VA |
| 噪声 | ≤65dB（A） |
| 样式 | 落地式 |
| 外形尺寸 | 筒体直径：500mm 筒长：1200mm  整舱(L×W×H)：1530×790×1050mm |
| 设备净重 | 225 kg |
| 托盘载重（合力位于中心） | 35 kg |
| 治疗人数 | 1人（身高≤1.1m） |