**遵义医科大学附属医院耳鼻喉美敦力**

**参数表**

**M5手柄招标参数** **(配套IPC机型使用)**

1、手柄组成包括：手柄主体、刀头锁紧环、360°刀口旋转盘、转盘锁、吸引管卡槽、吸引管接头、电缆线及可移动电缆夹

2、转速：连接刀头往复最大转速≥7500RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速≥30000RPM；最低转速可到≥50RPM ；扭矩大于≥90mNm ；可用脚踏开关随意控制转速。

3、采用直接驱动方式，保证30000RPM转钻速和高的耐用性

4、钛金属材质：减轻术者的负担，符合人体工程学的设计，灵活操作又不妨碍视线。

5、直排式设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；

6、更好的手柄密封技术，全新的密封装置设置及止逆阀设计，保证手柄的耐用性。

7、握笔式设计，可自由改变方向和方位。

8、手柄及电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒

9、手柄颏部有刀头旋转锁定装置，可控制锁定开关